

**Теплица**



**АгроПартнер**

**Последовательность сборки теплицы**

1.Выложить основание (брус, блоки) размером с теплицу (ширина 3 м., длина 4, 6, 8, 10 и т.д.).

2.Соединить нижние стяжки на основании и зафиксировать их между собой.

3.Присоединить торцы к нижним стяжкам и зафиксировать все элементы на основании(фундаменте).

4.Установить дуги.

5.Собрать верхние стяжки и установит их на теплице согласно схемы (под дугами).

6.Закрепить все места соединений деталей саморезами.

7.Закрепить на теплицу сотовый поликарбонат (саморезы закручивать через 60-80 см.).

Комплектация

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Торцы в сборе
 | - 2 шт. |
| 1. Верхние стяжки
 | - 1 комп. |
| 1. Нижние стяжки
 | - 1 комп. |
| 1. Дуги 4м (6м)
 | - 3 (5)шт. |
| 1. Болты крепления стяжек 4м (6м), (8м)
 | - 15, (21), (27) шт. |
| 1. Ручки дверные
 | - 2 шт. |
| 1. Шпингалеты
 | - 4 шт. |

